
Dane dla obiektu i magazynu

	Rodzaj parametru
	Opis

	Rodzaj magazynu (bazowy, czy podręczny)
	

	Lokalizacja magazynu (nr budynku, pomieszczenia – oznaczenie zgodne z planami firmy
	

	Ilość kondygnacji obiektu, kondygnacja, na której znajduje się magazyn.
	

	Wymiary magazynu: długość, szerokość, wysokość.
	

	Rodzaj i grubość ścian zewnętrznych
	

	Rodzaj i grubość ścian wewnętrznych
	

	Ściany malowane / niemalowane
	

	Rodzaj i grubość stropu
	

	Rodzaj podłogi
	

	Otwory okienne, ilość i sposób zabezpieczenia
	

	Rodzaj ogrzewania magazynu
	

	Wentylacja wymuszona / grawitacyjna
	

	Rodzaj oświetlenia, Oświetlenie zwykłe / odporne na wybuch
	

	Ilość i rodzaj wejść i wjazdów do magazynu,
	

	Drzwi antywłamaniowe, jaka firma,
Klasa odporności na włamanie, 
Nr certyfikatu na drzwi, 
Kierunek otwierania drzwi
	

	Drzwi pożarowo odporne, 
Klasa odporności
Nr certyfikatu na drzwi
	

	Rodzaj zamków i kłódek, klasa odporności na włamanie.
	

	Zabezpieczenie pożarowe magazynu – sprzęt gaśniczy
	

	Zabezpieczenie magazynu przed włamaniem (kamery, czujki)
	

	Inne
	






Przykładowy opis magazynu – usunąć po wykorzystaniu.
	16

	Wymagania i dane konstrukcyjne obiektu.
	Dane techniczne budynku.
Obiekt zlokalizowany jest w parterowym budynku gospodarczym wykonanym w technologii tradycyjnej.
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 58,3 m2, powierzchnia użytkowa              wynosi 42,2 m2.
Dach budynku konstrukcji drewnianej, pokryty jest deskowaniem oraz papą asfaltową.
Ściany zewnętrzne budynku o grubości 25 cm, murowane z bloczka silikatowego na zaprawie cementowej, ściana zewnętrzna wykończona tynkiem cienkowarstwowym.
Ściany wewnętrzne o grubości 25 cm murowane z bloczka silikatowego na zaprawie cementowej, otynkowane, do wysokości 120 cm położone płytki ceramiczne (gres), powyżej 120 cm pomalowane.
Stropu, budynku konstrukcji drewnianej, izolacja termiczna wełną mineralną (położona między krokwie), wykończony płytą OSB 18 mm i pomalowany.
Stolarka okienna PCV, dwa okna o wymiarach 100 x100 cm. Drzwi zewnętrzne metalowe.
Budynek wyposażony jest w instalację  elektryczną.
Wentylacja budynku grawitacyjna.

Dane techniczne obiektu magazynowego.
Magazyn zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia użytkowa wynosi 2,5 m2, wysokość wynosi 2,45 m.
Ściany o grubości 25 cm, murowane z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej, gładkie,  pokryte tynkiem cementowo wapiennym, na tynk położone płytki gresowe.
Strop żelbetowy, grubości 15 cm, wylewany, zbrojony siatką z pręta stalowego o średnicy 16, oka siatki 12 x12 cm.
W magazynie brak okien.
Posadzka ceramiczna (płytka gresowa), gładka, bez szpar i pęknięć, zmywalna, niepyląca, nieelektryzująca się.
Drzwi magazynu stalowe, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60,  Certyfikat Zgodności Nr ITB-KOT-2017/0104, firmy PADILLA POLSKA, szerokości 80 cm, otwierane na zewnątrz.
Drzwi zabezpieczone od zewnątrz kratą stalową wykonaną z prętów o średnicy 16 mm, oka kraty 15 x 15 cm, zamykaną dwoma kłódkami atestowanymi KARBO C5, klasy 5.
W magazynie jest wentylacja grawitacyjna przez ścianę, średnica otworu 68 mm.





